**Слайд 24**

**Приклад неоднозначності**

V.3 Експертна система повинна вести щомісячну історію тиску і температури, що зчитуються кожні 60 секунд. Значення і час вимірювання повинні зберігатися в БД. Якщо тиск підвищився більш, ніж на 10 балів, а зміна температури менше 3 балів, то система МПК повинна відобразити повідомлення оператору «Попередження: критичне підвищення тиску» і подати сигнал тривоги. Попереджувальне повідомлення повинно відображатися, доки оператор не натисне кнопку "закрити" (Попередження. Критичний тиск)

**Слайд 25**

* Більшість параметрів конфігурації системи МПК має бути легко модернізовані в наступних версіях
* Це неоднозначно: як ми можемо визначити, що це "легко"
* Це неповний:
* Що означає «модернізовано»? Як (яким чином) це має бути зроблено?
* Які саме налаштування включають «більшість параметрів конфігурації»?
* У якій версії ця функціональність буде потрібна?